CLAGE MBH4 Durchlauferhitzer 4,4kW 230V

E-Kleindurchlauferhitzer hydraulisch gesteuert, druckfeste Bauart, Untertischgerät, mit effektivem Blankdraht-Heizsystem IES®, auswechselbare Heizpatrone, abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, Strahlregler, T-Stück ⅜" und Druckschlauch ⅜" × 50 cm zur einfachen Installation mit üblicher Sanitärarmatur im Lieferumfang enthalte, Netzanschlussleitung, IP 25.

Leistung/Spannung 4,4 kW / 230 V

Absicherung 19 A

Anschluss Festanschluss

Nennquerschnitt 2,5 mm²

Warmwasserleistung 2,5 l/min ca.40°C

Einschaltwassermenge 1,8 l/min

Einsatz Handwaschbecken

-

Gewicht Gerät 1,5 kg mit Wasser

Maße Gerät (HxBxT) 135 x 186 x 87 mm

Artikelnummer 1500-16004

Hersteller CLAGE GmbH